**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 一 | 茶水间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工拆除原有天花及水台 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 人工拆除原有天花及水台 |
| 2 | 墙面瓷片及地面砖人工拆除 | m2 | 19.7 |  |  |  |  |  | 人工铲除茶水间原天花、水台 |
| 3 | 安装冷热水管 | 米 | 9 |  |  |  |  |  | 新装冷热水管，用联塑牌PPR热熔管 |
| 4 | 安装茶水间电位 | 位 | 7 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 5 | 泥水批荡 | m2 | 19.7 |  |  |  |  |  | 铲除瓷片位置泥水、批荡整平用石井牌325#水泥及河沙 |
| 6 | 地面、墙面做防水 | m2 | 8 |  |  |  |  |  | 原地面做防水用的德高牌室内防水剂刷两遍试水48小时 |
| 7 | 泥水铺贴瓷片砖及地砖 | m2 | 19.7 |  |  |  |  |  | 茶水间瓷片用30×30白色瓷片、地砖用30×30防滑地砖颜色待定 |
| 8 | 茶水间吊30×30铝扣板天花 | m2 | 3.75 |  |  |  |  |  | 天花吊30×30铝扣板厚度0.8主架用轻钢龙骨 |
| 9 | 茶水柜订做石英石 | 米 | 3.95 |  |  |  |  |  | 茶水间茶水柜柜身用大理石麻石、台面用人造石英石、颜色待定 |
| 10 | 吊柜订做防潮板 | 米 | 3.95 |  |  |  |  |  | 茶水间吊柜用防潮夹板 |
| 11 | 茶水柜、吊柜门订做晶钢板门 | m2 | 5.53 |  |  |  |  |  | 茶水柜吊柜、柜门用晶钢板、门框铝合金框包边、颜色待定 |
| 12 | 304不锈钢洗手盆 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 洗菜盆用304不锈钢加厚型双盆 |
| 13 | 茶水间天花LED灯 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 天花灯用30×30LED平面灯安装 |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 二 | 公卫1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公卫拆除原有天花及洁具洗手盆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 人工拆除原有天花及洁具洗手盆 |
| 2 | 公卫铲除原瓷片及地面砖 | m2 | 22.7 |  |  |  |  |  | 人工铲除原瓷片及地面砖 |
| 3 | 安装冷热水管 | 米 | 18 |  |  |  |  |  | 新装冷热水管，用联塑牌PPR热熔管 |
| 4 | 电位安装 | 位 | 5 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 5 | 泥水批荡 | m2 | 22.7 |  |  |  |  |  | 铲除瓷片位置泥水、批荡整平用石井牌325#水泥及河沙 |
| 6 | 地面、墙面做防水 | m2 | 14 |  |  |  |  |  | 原地面做防水用的德高牌室内防水剂刷两遍试水48小时 |
| 7 | 泥水铺贴瓷片砖及地砖 | m2 | 19 |  |  |  |  |  | 茶水间瓷片用30×30白色瓷片、地砖用30×30防滑地砖颜色待定 |
| 8 | 天花吊30×30铝扣板 | m2 | 4 |  |  |  |  |  | 天花吊30×30铝扣板厚度0.8主架用轻钢龙骨 |
| 9 | 坐厕安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 座厕用蒙 娜丽莎牌、豪华型座厕 |
| 10 | 洗手台订做大理石（石英石） | 米 | 1.45 |  |  |  |  |  | 洗手台台面用人造石英石、颜色待定 |
| 11 | 公卫天花装LED灯 | 个 | 个 |  |  |  |  |  | 天花灯用30×30LED平面灯安装 |
| 12 | 洗手台柜门  | m2 | 2 |  |  |  |  |  | 柜门用晶钢板、门框铝合金框包边、颜色待定 |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 三 | 公卫2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有天花及洁具 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 人工拆除原有天花及洁具 |
| 2 | 铲除原瓷片及地面砖 | m2 | 29 |  |  |  |  |  | 人工铲除原瓷片及地面砖 |
| 3 | 安装冷热水管 | 米 | 26 |  |  |  |  |  | 新装冷热水管，用联塑牌PPR热熔管 |
| 4 | 电位安装 | 位 | 6 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 5 | 泥水批荡 | m2 | 29 |  |  |  |  |  | 铲除瓷片位置泥水、批荡整平用石井牌325#水泥及河沙 |
| 6 | 地面、墙面做防水 | m2 | 22 |  |  |  |  |  | 原地面做防水用的德高牌室内防水剂刷两遍试水48小时 |
| 7 | 泥水铺贴瓷片砖及地砖 | m2 | 29 |  |  |  |  |  | 茶水间瓷片用30×30白色瓷片、地砖用30×30防滑地砖颜色待定 |
| 8 | 天花吊30×30铝扣板 | m2 | 5.3 |  |  |  |  |  | 天花吊30×30铝扣板厚度0.8主架用轻钢龙骨 |
| 9 | 坐厕安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 座厕用蒙娜丽莎牌座厕 |
| 10 | 洗手盆一套 | 米 | 1 |  |  |  |  |  | 洗手台台面用人造石英石、颜色待定 |
| 11 | 天花装LED灯 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 天花灯用30×30LED平面灯安装 |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 四 | 房间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面及天花扇灰 | m2 | 65 |  |  |  |  |  | 墙面扇灰用多邦牌腻子粉、108建筑胶水扇两遍打磨平整、面刷立邦牌无漆加净味乳胶漆 |
| 2 | 铝合金门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 卫生间门用铝合金框中间采用磨砂烤漆玻璃 |
| 3 | 电位修改移位 | 位 | 8 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 原地面做防水用的德高牌室内防水剂刷两遍试水48小时 |
| 五 | 房间2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面及天花扇灰 | m2 | 44 |  |  |  |  |  | 墙面扇灰用多邦牌腻子粉、108建筑胶水扇两遍打磨平整、面刷立邦牌无漆加净味乳胶漆 |
| 2 | 电位移位 | 位 | 6 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 六 | 会客室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会客室原天花拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 人工拆除原有天花 |
| 2 | 会客室吊天花灯槽 | 米 | 18 |  |  |  |  |  | 天花灯槽用轻钢龙骨打底、底面封9厘阻燃夹板、面封9厘石膏板 |
| 3 | 封会客室原门位置 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 会客室电位移位 | 位 | 26 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 5 | 会客室、餐厅天花、墙面扇灰 | m2 | 68 |  |  |  |  |  | 墙面扇灰用多邦牌腻子粉、108建筑胶水扇两遍打磨平整、面刷立邦牌无漆加净味乳胶漆 |
| 6 | 天花灯槽下贴石膏线 | 米 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广州机电院房屋修缮工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** | **材料** | **人工费** | **合价** | **总价** | **材料工艺说明** |
| **主材单价** | **辅材单价** |
| 七 | 小房2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面及天花扇灰 | m2 | 46 |  |  |  |  |  | 墙面扇灰用多邦牌腻子粉、108建筑胶水扇两遍打磨平整、面刷立邦牌无漆加净味乳胶漆 |
| 2 | 电位移位 | 位 | 6 |  |  |  |  |  | 电线采用庆丰牌阻燃2.5 平方电线、用联塑牌PVC线管保护 |
| 3 | 公共过道扇灰 | m2 | 16 |  |  |  |  |  | 墙面扇灰用多邦牌腻子粉、108建筑胶水扇两遍打磨平整、面刷立邦牌无漆加净味乳胶漆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共卫生间铝合金门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 卫生间门用铝合金框中间采用磨砂烤漆玻璃 |
| 2 | 卫生间隔断玻璃 | m2 | 4 |  |  |  |  |  | 采用磨砂烤漆玻璃 |
| 3 | 洁具安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯具安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地面保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全屋垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 会客室筒灯购买 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 会客室灯槽LED灯带 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 会客室大灯 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 房间、顶灯购买 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：材料有品牌要求的可以用同等档次的其他品牌替换，但需要先报送甲方确认。**